

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

*“Año del fomento de la vivienda”*

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA NO. MOPC-PE-152/2016**

**“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, A SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO EN APOYO A LAS LABORES DE REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, POR LAS INUNDACIONES OCASIONADAS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS EN LAS PROVINCIAS: PUERTO PLATA, LA VEGA, ESPAILLAT, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, SANTIAGO, DUARTE, SAMANÁ, SÁNCHEZ RAMÍREZ, EN FUNCIÓN DE LOS DECRETOS NO. 340-16, 341-16 Y 342-16, EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”**

**1. Objetivo y alcance del Procedimiento de Emergencia.**

Realizar adquisiciones de bienes, servicios y obras que permitan satisfacer una necesidad inmediata contempladas como *“las circunstancias de fuerza mayor generadas por acontecimientos graves e inminentes, tales como terremotos, inundaciones, sequias, grave conmoción interna, agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de una fuerza mayor en el ámbito nacional y regional”.*

Comprende todas las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del procedimiento de excepción denominado Emergencia, en función de los Decretos No. 340-16, 341-16 y 342-16, emitidos por el Presidente Constitucional de la República Dominicana, los cuales comprenden las siguientes provincias: Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez.

# **2. Contenido u objeto del Requerimiento.**

| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad   de**  **medida** | **Cantidad  solicitada** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **RETROEXCAVADORA PEQUEÑA:**   * Año de Fabricación 2015 en adelante. * Tracción 4 WD * Combustible Diesel. * Motor turboalimentado de 80 HP en adelante, 6 cilindros. * Oscilación del eje delantero de 20° o mayor. * Capacidad mínima del eje 7,000 kg dinámico y 20,000 kg estático * Diferencial abierto estándar. * Eje trasero con traba mecánica del 100%. * Frenos de disco húmedo abordo asistidos hidráulicamente. * Sistema hidráulico con bomba de cambio único de centro abierto. * Controles de dos palancas manuales estándar para funciones de retroexcavadora. * Control de una palanca en función estándar como cargador. * Puesto del operador en cabina abierta. * Transmisión de 4 velocidades y engranajes de corte helicoidal. * Manual de operador y de partes.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **2** | **TRACTOR ORUGA (BULLDOZER):**   * Fuerza motriz desde 330 hp y una revolución de 1600 rpm en adelante, 6 cilindros, turbo cargador interculer. * Transmisión de mando hidráulico-Automático de doble circuito. * Velocidad desde 11 km/h en adelante. * Tanque de combustible con capacidad mínima de 140 galones. * Sistema de frenos dinámico. * Frenos de parqueo hidráulico. * Trayectoria de oruga individual. * Peso operativo desde 35,000 kg en adelante. * Luces delanteras y traseras. * Cabina resistente al vuelco. * Cinturón de seguridad. * Largo de la Oruga desde 3000 mm en adelante. * Entrenamiento a los operadores.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **3** | **MARTILLO DE ROMPER ROCAS PARA SER ADAPTADO A RETROEXCAVADORA GRANDE:**   * Para ser utilizado en una Retro Excavadora de 25-37 toneladas aproximadamente. * Peso de martillo de 2000GL en delante. * Con un diámetro de cuña de 150mm en adelante.     **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.  **Especificaciones de la Retroexcavadora Grande (NO LA INCLUYE):**   * Año de Fabricación 2014 en adelante. * Combustible Diesel. * Motor turboalimentado de 230 HP en adelante, 6 cilindros. * Capacidad de inclinación desde 30° en adelante. * Esteras larga de un mínimo de 600 mm en adelante. * Profundidad máxima de excavación desde 20 pies en adelante. * Peso de la operación desde 30 toneladas en adelante. * Freno de giro automático. * Habilitado para recibir martillo rompe roca hidráulico. * Sistema hidráulico con elevación a potencia automática. * Posiciones de control independiente y ajustable. * Manual del Operador y de partes. * Asiento en tela, con apoya brazos ajustable. * Medidores iluminados de combustible. * Odómetro. * Palanca de Corte Hidráulico. | **Unidad** | **3** |
| **4** | **CARGADOR FRONTAL:**   * Motor con potencia turbo diésel de 200 hp en a delante, 6 cilindros. * Velocidad desde 5 km/h en a delante. * Transmisión estándar de 5 velocidades. * Capacidad de combustible de 100 galones en adelante. * Capacidad del cubo desde 3 metros cúbicos en adelante. * Cabina anti vuelco. * Juego de espejos retrovisores. * Juego de luces delanteras y traseras. * Aire acondicionado.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **5** | **MINI CARGADOR:**   * Año de Fabricación 2015 en adelante. * Combustible Diesel. * Motor de 3 cilindros en adelante, de 40 KW en adelante. * Asientos ajustables con suspensión, con respaldo al largo. * Barra de seguridad. * Luces de Trabajo delanteras y traseras.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **6** | **RODILLO DOBLE TAMBOR:**   * Motor Turbo Alineado de 4 Cilindros. * Anchura del rodillo desde 1600 mm en adelante. * Diámetro del rodillo desde 1200 mm en adelante. * Con capacidad Nominal mínima de 227 toneladas de mezcla asfáltica por hora. * Sistemas de vibración mínima entre 41.7-30.8 Hz. * Sistemas de distribución de agua independientes delantero y trasero. * Cinturón de seguridad. * Plataforma del operador aislada contra vibraciones.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **7** | **RODILLO GOMA TAMBOR:**   * Motor con potencia de 129 hp, Diésel, con turbo cargado. * Velocidad desde 11 km/h en adelante. * Amplitud nominal desde 30 Hz en adelante. * Capacidad de combustible de 60 galones en adelante. * Ancho del tambor desde 2000 mm en adelante. * Diámetro del tambor desde 1500 mm en adelante. * Altura del tambor desde 3 mm en adelante. * Cinturón de seguridad. * Asientos giratorios. * Sistema de riego delantero. * Juego de Espejos retrovisores.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **8** | **MOTONIVELADORA:**   * Motor turbo diésel de 160 hp en a delante, 6 cilindros. * Frenos de sistema hidráulico. * Peso Operativo desde 28,000 libras. * Largo de la hoja 12 ft. * Transmisión con capacidad convertidor de torsión con traba. * 8 velocidades de avance y 4 de retroceso. * Velocidad mínima de 9 km/h. * Cabina Cerrada. * Cinturón de seguridad. * Aire acondicionado. * Medidores de visión. * Consola de control.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra. | **Unidad** | **3** |
| **9** | **CAMION DISTRIBUIDOR DE AGUA:**   * Color Blanco Preferiblemente. * Año de Fabricación 2016 en adelante. * Combustible Diesel. * Motor de 190 HP en adelante, 2x4. * Tracción mecánica 6 velocidades en adelante. * Sistema de Frenos ABS. * Tanque de acero inoxidable, distribuidor de agua con una capacidad mínima de 2,500 galones. Tipo Americano. * División interna del tanque. * Tanque combustible de motor de 70 galones en adelante. * Salida de agua de 3 pulgadas para la succión de agua al tanque, con sus respectivos sistemas de válvulas de control de agua. * Salida de agua de 1 pulgada para la expulsión de agua, con sus respectivos sistemas de válvulas de control de agua. * Salida de agua 3 pulgadas para el abastecimiento de agua, con sus respectivos sistemas de válvulas de control de agua. * Manguera de abastecimiento de agua de 60 pies largo y 3 pulgadas ancho en adelante, de lino reforzado. * Manguera de expulsión de agua de 60 pies de largo y 1 pulgadas de ancho en adelante, de lino reforzado. * Sistema de Riego en la parte posterior inferior. * Dos juegos de boquillas de 1 pulgada de chorro directo, chorro neutralizados de 15°-45° y chorro neutralizador de 45°-80°. * Dos juegos de boquillas de 3 pulgadas de chorro directo, chorro neutralizados de 15°-45° y chorro neutralizador de 45°-80°. * Bomba de Succión y Expulsión dependiendo de la capacidad del tanque. * Manual de operación del fabricante del camión. * Manual de partes del Camión. * Manual de partes del sistema de combustible externo. * Aire Acondicionado. * Radio AM/FM. * Luces delanteras, traseras, direccionales y centellas.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 años de mantenimiento preventivo en insumos, partes y mano de obra. | **Unidad** | **5** |
| **10** | **CAMION CABINA-CHASIS:**   * Color Blanco Preferiblemente. * Camión cabina 14-15 pies de chasis. * Capacidad de Carga de 7 toneladas en a delante, 4 cilindros. * Motor Diésel de 110 hp en adelante. * Capacidad de Combustible de 25 galones. Tipo americanos. * Transmisión de 5 velocidades. * Frenos Hidráulicos. * Juego de espejos retrovisores. * Aire acondicionado. * Luces en la parte delantera y trasera.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.   * Garantía mínima de 1 años de mantenimiento preventivo en insumos, partes y mano de obra. | **Unidad** | **4** |
| **10** | **FURGON:**   * Color Blanco. * Furgón de aluminio o acero inoxidable. * Dimensiones de 14 x 8 x 8 pies.   **Garantía:**   * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien. * Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.   En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo. | **Unidad** | **4** |

3. Presentación del sobre único:

1. Cotización de los bienes a ofertar con la descripción del bien, incluyendo la marca, en moneda nacional (RD$), deben incluir los impuestos aplicables**.**
2. **Constancia de Registro de Proveedores del Estado (RPE),** activo y cuyo rubro se corresponda con el objeto del procedimiento en cuestión.
3. **Certificación de Registro Nacional de Contribuyente (RNC):** En la que se indica que se encuentra registrada en los archivos de la DGII.
4. **Certificación de autorización del fabricante.**
5. **Certificación de pago de impuestos ante la DGII donde certifique que está al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,** de conformidad con el artículo 8, numeral 4, de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y sus modificaciones.
6. **Certificación de estar al día en el pago de contribución ante la TSS** en atención al referido artículo 8, numeral 4, de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones y sus modificaciones.

4. Condiciones **de participación:**

**Tiempo de entrega: INMEDIATO,** a partir de la colocación de la Orden de Compra. A requerimiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

**Plazo de mantenimiento del precio de la oferta:** El oferente deberá mantener el precio ofertado durante un plazo no menor a 90 días, contados a partir de la fecha de recepción de la oferta, para tales fines debe presentar una comunicación de compromiso o indicarlo en la cotización.

Garantía de los bienes: Las personas naturales o jurídicas que resulten adjudicadas en el presente procedimiento, deberán asumir y en efecto garantizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de cualquier defecto por vicios ocultos de la cosa vendida, ya sea que la inutilice o disminuya su uso, en tal sentido otorgará una **garantía mínima de un (01) año** a partir de la adquisición del bien y proceder a su reemplazo si fuera necesario, incluyendo la devolución o cambio de mercancía, para tales fines debe presentar una comunicación de compromiso.

5. Forma y plazo de presentación de oferta:Se estará recibiendo los documentos citados en el numeral 3 hasta las **3:00 P.M. del día miércoles 14 de diciembre de 2016**, en la recepción de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del MOPC. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras.

**El Sobre deberá ir dirigido a nombre de:**

**MINISTERIO DE OBRAS Públicas Y COMUNICACIONES (MOPC)**

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones MOPC**

**Lugar: Recepción de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones MOPC**

Dirección: Calle Héctor Homero Hernández esq. Horacio Blanco Fombona,

Código postal #10514, Ensanche La Fe. Sto. Dgo., D.N. República Dominicana.

Tel. 809-565-2811, Ext. 2906.

Número de Referencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Para consultas durante el proceso:**

Tel. 809-565-2811, Ext. 2906

Correo: [compras@mopc.gob.do](mailto:compras@mopc.gob.do) / [licitaciones@mopc.gob.do](mailto:licitaciones@mopc.gob.do)

6. Adjudicación: La adjudicación será notificada vía correo electrónico inmediatamente evaluadas las ofertas presentadas.

7. **Del lugar de entrega:** Los adjudicatarios deberán entregar los bienes en el Almacén Central o en su defecto, en el lugar que le indique por escrito la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

8. Condiciones de pago: A CREDITO. El crédito es de 180 días hábiles luego de la recepción del bien.

**9. Anexos:** Estos anexos se encuentran además cargados en el portal del Órgano Rector [www.comprasdominicana.gob.do](http://www.comprasdominicana.gob.do)

**Anexo 1. Formulario de información del oferente (SNCC.F.42)**

**Anexo 2. Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.33)**

**Nota:**

**Es obligatorio el uso de los formularios previamente indicados para el presente proceso.**

****

**MOPC-PE-152 -2016**

**PROCESO NO.**

**SNCC.F.042**



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

*“Año del fomento de la vivienda”*

# **Formulario de información sobre el oferente**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del MOPC

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: |
| 2. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: |
| 3. RPE del Oferente: |
| 4. Correos Electrónicos: / |
| 5. Domicilio legal del Oferente: |
| **Información del Representante autorizado del Oferente**  Nombre del Represente Autorizado:  Cédula:  Números de teléfonos:  Dirección de correos electrónicos: |

\* El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustituto, y las información deben ser escritas en molde / computadora, totalmente claras y entendibles.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma y sello



MOPC-PE-152-2016

**No. EXPEDIENTE**

**SNCC.F.033**



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Seleccione la fecha

oferta EconÓmica

**nombre del oferente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de  medida[[1]](#footnote-1) | Cantidad[[2]](#footnote-2) | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$**  Valor total de la oferta en letras:…………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | |

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ……../……../……….… fecha

1. Si aplica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si aplica. [↑](#footnote-ref-2)