

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

*“Año del fomento de la vivienda”*

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA NO. MOPC-PE-152/2016**

**“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, A SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO EN APOYO A LAS LABORES DE REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, POR LAS INUNDACIONES OCASIONADAS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS EN LAS PROVINCIAS: PUERTO PLATA, LA VEGA, ESPAILLAT, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, SANTIAGO, DUARTE, SAMANÁ, SÁNCHEZ RAMÍREZ, EN FUNCIÓN DE LOS DECRETOS NO. 340-16, 341-16 Y 342-16, EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”**

**1. Objetivo y alcance del Procedimiento de Emergencia.**

Realizar adquisiciones de bienes, servicios y obras que permitan satisfacer una necesidad inmediata contempladas como *“las circunstancias de fuerza mayor generadas por acontecimientos graves e inminentes, tales como terremotos, inundaciones, sequias, grave conmoción interna, agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de una fuerza mayor en el ámbito nacional y regional”.*

Comprende todas las compras y contrataciones de obras, bienes y servicios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del procedimiento de excepción denominado Emergencia, en función de los Decretos No. 340-16, 341-16 y 342-16, emitidos por el Presidente Constitucional de la República Dominicana, los cuales comprenden las siguientes provincias: Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez.

# **2. Contenido u objeto del Requerimiento.**

| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad  de****medida** | **Cantidad solicitada** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **RETROEXCAVADORA PEQUEÑA:*** Año de Fabricación 2015 en adelante.
* Tracción 4 WD
* Combustible Diesel.
* Motor turboalimentado de 80 HP en adelante, 6 cilindros.
* Oscilación del eje delantero de 20° o mayor.
* Capacidad mínima del eje 7,000 kg dinámico y 20,000 kg estático
* Diferencial abierto estándar.
* Eje trasero con traba mecánica del 100%.
* Frenos de disco húmedo abordo asistidos hidráulicamente.
* Sistema hidráulico con bomba de cambio único de centro abierto.
* Controles de dos palancas manuales estándar para funciones de retroexcavadora.
* Control de una palanca en función estándar como cargador.
* Puesto del operador en cabina abierta.
* Transmisión de 4 velocidades y engranajes de corte helicoidal.
* Manual de operador y de partes.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **2** | **TRACTOR ORUGA (BULLDOZER):*** Fuerza motriz desde 330 hp y una revolución de 1600 rpm en adelante, 6 cilindros, turbo cargador interculer.
* Transmisión de mando hidráulico-Automático de doble circuito.
* Velocidad desde 11 km/h en adelante.
* Tanque de combustible con capacidad mínima de 140 galones.
* Sistema de frenos dinámico.
* Frenos de parqueo hidráulico.
* Trayectoria de oruga individual.
* Peso operativo desde 35,000 kg en adelante.
* Luces delanteras y traseras.
* Cabina resistente al vuelco.
* Cinturón de seguridad.
* Largo de la Oruga desde 3000 mm en adelante.
* Entrenamiento a los operadores.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **3** | **MARTILLO DE ROMPER ROCAS PARA SER ADAPTADO A RETROEXCAVADORA GRANDE:*** Para ser utilizado en una Retro Excavadora de 25-37 toneladas aproximadamente.
* Peso de martillo de 2000GL en delante.
* Con un diámetro de cuña de 150mm en adelante.

 **Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.**Especificaciones de la Retroexcavadora Grande (NO LA INCLUYE):*** Año de Fabricación 2014 en adelante.
* Combustible Diesel.
* Motor turboalimentado de 230 HP en adelante, 6 cilindros.
* Capacidad de inclinación desde 30° en adelante.
* Esteras larga de un mínimo de 600 mm en adelante.
* Profundidad máxima de excavación desde 20 pies en adelante.
* Peso de la operación desde 30 toneladas en adelante.
* Freno de giro automático.
* Habilitado para recibir martillo rompe roca hidráulico.
* Sistema hidráulico con elevación a potencia automática.
* Posiciones de control independiente y ajustable.
* Manual del Operador y de partes.
* Asiento en tela, con apoya brazos ajustable.
* Medidores iluminados de combustible.
* Odómetro.
* Palanca de Corte Hidráulico.
 | **Unidad** | **3** |
| **4** | **CARGADOR FRONTAL:*** Motor con potencia turbo diésel de 200 hp en a delante, 6 cilindros.
* Velocidad desde 5 km/h en a delante.
* Transmisión estándar de 5 velocidades.
* Capacidad de combustible de 100 galones en adelante.
* Capacidad del cubo desde 3 metros cúbicos en adelante.
* Cabina anti vuelco.
* Juego de espejos retrovisores.
* Juego de luces delanteras y traseras.
* Aire acondicionado.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **5** | **MINI CARGADOR:*** Año de Fabricación 2015 en adelante.
* Combustible Diesel.
* Motor de 3 cilindros en adelante, de 40 KW en adelante.
* Asientos ajustables con suspensión, con respaldo al largo.
* Barra de seguridad.
* Luces de Trabajo delanteras y traseras.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **6** | **RODILLO DOBLE TAMBOR:*** Motor Turbo Alineado de 4 Cilindros.
* Anchura del rodillo desde 1600 mm en adelante.
* Diámetro del rodillo desde 1200 mm en adelante.
* Con capacidad Nominal mínima de 227 toneladas de mezcla asfáltica por hora.
* Sistemas de vibración mínima entre 41.7-30.8 Hz.
* Sistemas de distribución de agua independientes delantero y trasero.
* Cinturón de seguridad.
* Plataforma del operador aislada contra vibraciones.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **7** | **RODILLO GOMA TAMBOR:*** Motor con potencia de 129 hp, Diésel, con turbo cargado.
* Velocidad desde 11 km/h en adelante.
* Amplitud nominal desde 30 Hz en adelante.
* Capacidad de combustible de 60 galones en adelante.
* Ancho del tambor desde 2000 mm en adelante.
* Diámetro del tambor desde 1500 mm en adelante.
* Altura del tambor desde 3 mm en adelante.
* Cinturón de seguridad.
* Asientos giratorios.
* Sistema de riego delantero.
* Juego de Espejos retrovisores.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **8** | **MOTONIVELADORA:*** Motor turbo diésel de 160 hp en a delante, 6 cilindros.
* Frenos de sistema hidráulico.
* Peso Operativo desde 28,000 libras.
* Largo de la hoja 12 ft.
* Transmisión con capacidad convertidor de torsión con traba.
* 8 velocidades de avance y 4 de retroceso.
* Velocidad mínima de 9 km/h.
* Cabina Cerrada.
* Cinturón de seguridad.
* Aire acondicionado.
* Medidores de visión.
* Consola de control.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 año a 1,500 horas de operación, en mantenimiento preventivo en insumos, en partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **3** |
| **9** | **CAMION DISTRIBUIDOR DE AGUA:*** Color Blanco Preferiblemente.
* Año de Fabricación 2016 en adelante.
* Combustible Diesel.
* Motor de 190 HP en adelante, 2x4.
* Tracción mecánica 6 velocidades en adelante.
* Sistema de Frenos ABS.
* Tanque de acero inoxidable, distribuidor de agua con una capacidad mínima de 2,500 galones. Tipo Americano.
* División interna del tanque.
* Tanque combustible de motor de 70 galones en adelante.
* Salida de agua de 3 pulgadas para la succión de agua al tanque, con sus respectivos sistemas de válvulas de control de agua.
* Salida de agua de 1 pulgada para la expulsión de agua, con sus respectivos sistemas de válvulas de control de agua.
* Salida de agua 3 pulgadas para el abastecimiento de agua, con sus respectivos sistemas de válvulas de control de agua.
* Manguera de abastecimiento de agua de 60 pies largo y 3 pulgadas ancho en adelante, de lino reforzado.
* Manguera de expulsión de agua de 60 pies de largo y 1 pulgadas de ancho en adelante, de lino reforzado.
* Sistema de Riego en la parte posterior inferior.
* Dos juegos de boquillas de 1 pulgada de chorro directo, chorro neutralizados de 15°-45° y chorro neutralizador de 45°-80°.
* Dos juegos de boquillas de 3 pulgadas de chorro directo, chorro neutralizados de 15°-45° y chorro neutralizador de 45°-80°.
* Bomba de Succión y Expulsión dependiendo de la capacidad del tanque.
* Manual de operación del fabricante del camión.
* Manual de partes del Camión.
* Manual de partes del sistema de combustible externo.
* Aire Acondicionado.
* Radio AM/FM.
* Luces delanteras, traseras, direccionales y centellas.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 años de mantenimiento preventivo en insumos, partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **5** |
| **10** | **CAMION CABINA-CHASIS:*** Color Blanco Preferiblemente.
* Camión cabina 14-15 pies de chasis.
* Capacidad de Carga de 7 toneladas en a delante, 4 cilindros.
* Motor Diésel de 110 hp en adelante.
* Capacidad de Combustible de 25 galones. Tipo americanos.
* Transmisión de 5 velocidades.
* Frenos Hidráulicos.
* Juego de espejos retrovisores.
* Aire acondicionado.
* Luces en la parte delantera y trasera.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo.* Garantía mínima de 1 años de mantenimiento preventivo en insumos, partes y mano de obra.
 | **Unidad** | **4** |
| **10** | **FURGON:*** Color Blanco.
* Furgón de aluminio o acero inoxidable.
* Dimensiones de 14 x 8 x 8 pies.

**Garantía:** * Garantía de disponibilidad de piezas por un periodo no menor de 5 años luego de la compra del bien.
* Al menos 1 año de garantía por desperfectos del fabricante del bien ofertado.

En caso de que el fabricante informe sobre desperfectos de fábrica, deberá reportar de manera inmediata mediante oficio a la Unidad de Compras y Contrataciones del MOPC para su reemplazo. | **Unidad** | **4** |

3. Presentación del sobre único:

1. Cotización de los bienes a ofertar con la descripción del bien, incluyendo la marca, en moneda nacional (RD$), deben incluir los impuestos aplicables**.**
2. **Constancia de Registro de Proveedores del Estado (RPE),** activo y cuyo rubro se corresponda con el objeto del procedimiento en cuestión.
3. **Certificación de Registro Nacional de Contribuyente (RNC):** En la que se indica que se encuentra registrada en los archivos de la DGII.
4. **Certificación de autorización del fabricante.**
5. **Certificación de pago de impuestos ante la DGII donde certifique que está al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,** de conformidad con el artículo 8, numeral 4, de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y sus modificaciones.
6. **Certificación de estar al día en el pago de contribución ante la TSS** en atención al referido artículo 8, numeral 4, de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones y sus modificaciones.

4. Condiciones **de participación:**

**Tiempo de entrega: INMEDIATO,** a partir de la colocación de la Orden de Compra. A requerimiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

**Plazo de mantenimiento del precio de la oferta:** El oferente deberá mantener el precio ofertado durante un plazo no menor a 90 días, contados a partir de la fecha de recepción de la oferta, para tales fines debe presentar una comunicación de compromiso o indicarlo en la cotización.

Garantía de los bienes: Las personas naturales o jurídicas que resulten adjudicadas en el presente procedimiento, deberán asumir y en efecto garantizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de cualquier defecto por vicios ocultos de la cosa vendida, ya sea que la inutilice o disminuya su uso, en tal sentido otorgará una **garantía mínima de un (01) año** a partir de la adquisición del bien y proceder a su reemplazo si fuera necesario, incluyendo la devolución o cambio de mercancía, para tales fines debe presentar una comunicación de compromiso.

5. Forma y plazo de presentación de oferta:Se estará recibiendo los documentos citados en el numeral 3 hasta las **3:00 P.M. del día miércoles 14 de diciembre de 2016**, en la recepción de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del MOPC. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras.

**El Sobre deberá ir dirigido a nombre de:**

**MINISTERIO DE OBRAS Públicas Y COMUNICACIONES (MOPC)**

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones MOPC**

**Lugar: Recepción de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones MOPC**

Dirección: Calle Héctor Homero Hernández esq. Horacio Blanco Fombona,

Código postal #10514, Ensanche La Fe. Sto. Dgo., D.N. República Dominicana.

Tel. 809-565-2811, Ext. 2906.

Número de Referencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Para consultas durante el proceso:**

Tel. 809-565-2811, Ext. 2906

Correo: compras@mopc.gob.do / licitaciones@mopc.gob.do

6. Adjudicación: La adjudicación será notificada vía correo electrónico inmediatamente evaluadas las ofertas presentadas.

7. **Del lugar de entrega:** Los adjudicatarios deberán entregar los bienes en el Almacén Central o en su defecto, en el lugar que le indique por escrito la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

8. Condiciones de pago: A CREDITO. El crédito es de 180 días hábiles luego de la recepción del bien.

**9. Anexos:** Estos anexos se encuentran además cargados en el portal del Órgano Rector [www.comprasdominicana.gob.do](http://www.comprasdominicana.gob.do)

**Anexo 1. Formulario de información del oferente (SNCC.F.42)**

**Anexo 2. Formulario de presentación de oferta económica (SNCC.F.33)**

**Nota:**

**Es obligatorio el uso de los formularios previamente indicados para el presente proceso.**

****

**MOPC-PE-152 -2016**

**PROCESO NO.**

**SNCC.F.042**



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

*“Año del fomento de la vivienda”*

# **Formulario de información sobre el oferente**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del MOPC

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente:  |
| 2. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: |
| 3. RPE del Oferente:  |
| 4. Correos Electrónicos: /  |
| 5. Domicilio legal del Oferente:  |
| **Información del Representante autorizado del Oferente** Nombre del Represente Autorizado: Cédula: Números de teléfonos:Dirección de correos electrónicos: |

\* El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustituto, y las información deben ser escritas en molde / computadora, totalmente claras y entendibles.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma y sello



MOPC-PE-152-2016

**No. EXPEDIENTE**

**SNCC.F.033**



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Seleccione la fecha

oferta EconÓmica

**nombre del oferente:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad demedida[[1]](#footnote-1) | Cantidad[[2]](#footnote-2) | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$**Valor total de la oferta en letras:…………………………………………………………………………………………………………………………………… |

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ……../……../……….… fecha

1. Si aplica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si aplica. [↑](#footnote-ref-2)